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招  标  文  件
标书编号：YEU-20140701
项目名称：仰恩大学管理学院实验室设备采购
仰恩大学采购中心

二○一四年七月一日

投标人须知前附表

	序号
	内  容

	1
	招标项目名称：仰恩大学管理学院实验室设备采购招标
标书编号：    YEU-20140701 

	2
	招标人：      仰恩大学采购中心
招标人地址：  泉州市洛江区马甲镇（邮编：362014）

	3
	投标保证金金额为： 人民币1000元
投标保证金形式为： 现金转账
中标单位在签订合同时需交纳招标服务费人民币1000元
账　户： 仰恩大学
开户行:  农业泉州仰恩支行
帐  号:  13511201040003606

投标保证金应在投标截止日前到账。

	4
	投标有效期：招标人规定的投标截止日后三十天。

	5
	投标文件递交至： 仰恩大学采购中心（总务部内）
投标开始时间：2014年7月1日

投标截止时间：2014年7月9日

投标文件接收人：吴老师
联 系 电 话:  0595-22855577
传 真 电 话： 0595-22082017

	6
	投标书正本份数：1
投标书副本份数：5

	7
	开标时间： 2014年7月9日上午9：30时
开标地点： 仰恩大学旧区行政楼二楼会议室
届时请参加投标的单位法人或法人委托人出席开标仪式。

	8
	签订合同地点：仰恩大学旧区行政楼

	9
	交货地点：仰恩大学旧区图书馆

	10
	交货时间：签订合同时商定

	11
	付款方式：    
预付款：无；全部设备安装调试结束后，提交所需单据并经使用方验收合格后十五（15）个工作日内,由使用方支付全额款项的90%；正常运行6个月，由使用方支付余下的10%。
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第一章  投标人须知

一、总    则

1、 适用范围
本招标文件仅适用于与本次招标活动有关的事宜。
2、 本次招标方式、合格的投标人
2.1 本次招标采取公开招标方式。
2.2 合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供招标货物、进行相关服务、独立承担民事等法律责任的法人或其他经济组织。
2.3 投标人应遵守国家、福建省、泉州市有关的法律、法规和政策等。
3、 适用法律
3.1本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。
二、招标文件
6、招标文件构成

6.1招标文件包括：

1、招标书

投标人须知前附表

投标人须知

2、合同条款

3、货物需求一览表及技术性能指标要求

4、投标书样本

包括：投标函格式、投标报价表、服务承诺、资格证明文件、法人代表授权证书。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。根据有关条款规定，其投标将被拒绝。
7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止日前 五（5）天按招标文件中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）通知招标人，招标人对投标截止日前  五（5） 天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将此书面答复传送给每个下载招标文件并登记的投标人(或召开澄清答疑会)，答复中包括所有问题，但不包括问题的来源。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

8.2招标文件的修改将以书面形式，包括传真和电传，通知所有下载招标文件并登记的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以传真或电传形式回复招标人确认已收到修改文件。  

8.3为使投标人编写投标文件有充分的时间对招标文件的修改部分进行分析、研究，招标人有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有下载招标文件并登记的投标人。

三、投标文件的编制

9、投标语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用公制。

10、投标文件构成

10.1投标人应完整地填写招标文件中的投标函和投标报价表，说明所提供货物、来源及价格。对所提供的主要货物，应作简要介绍。

10.2投标人编写的投标文件应包括下列部分:

(1) 按照第11条要求填写的投标函；

(2) 按照第12条要求填写的投标报价表；

(3) 按照第13条要求对服务要求以书面形式所做出的服务承诺；

(4) 按照第14条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同。

(5) 按照第15条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物、服务是合格的，且符合招标文件规定。

11、投标函格式

11.1 投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表，说明所提供货物的品牌、产地、价格。
11.2投标人应在投标书中写清相应的招标文件编号、投标人全称、地址、电话、传真，并有授权代表签字和盖章。
11.3投标人须按表填明投标货物和服务在规格及参数等方面的响应情况，并由授权代表签字或盖章。
12、投标报价
12.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本次招标拟提供货物的单价。只允许有一个报价。

12.2 投标报价表上的价格应按下列方式分开填写：

    (1)货物的总价：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费；

    (2)技术规格中特别要求的备件价格；

    (3)运输费、保险费、安装费、安装材料费和货物交付使用前所产生的其它费用。

12.3 技术规格要求的安装、校准、调试和培训的费用应包括在投标报价中。

12.4 投标应以人民币报价。

13、技术规格及服务要求的响应

13.1技术规格响应表应对招标文件中的技术规格逐项作出实质性响应，否则该投标可能被拒绝。

13.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准做出响应。

14、证明投标人资格的文件

14.1按照第10.2条第(5)项的规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分；

14.2  投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

15、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1按照第10条规定，投标人应提交根据合同要求提供的证明货物质量合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。

15.2货物质量合格的证明文件应包括投标报价表中对货物来源地的声明。

15.3证明货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据，投标人应提供：

    (1)货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

    (2)逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，指出自己提供的货物、服务是否做出实质性的响应。

16、投标保证金

16.1 投标人应以人民币提交 壹千元的投标保证金，并作为其投标的一部分。招标人在因投标人的行为受到损害时，可根据第16.6条的规定没收投标人的投标保证金。

16.2 投标保证金必须是人民币，采取现金形式。

16.3 在开标时，对未按要求提交投标保证金的投标，采购中心将视其为非响应性投标而予以拒绝。

16.4 未中标人的投标保证金，将在开标后10天内予以退还。不计利息。

16.5中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同后直接转为履约保证金不计利息。
16.6 下列情况发生时：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标，投标保证金将被没收；

（2）中标人在规定期限内未能与用户签订合同，履约保证金将被没收。
17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标人规定的投标截止日后30天。

17.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真等）。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

18、投标文件份数和签署

18.1投标人应按照投标须知的要求，准备一式陆份投标文件（一份正本、伍份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件的正本和所有的副本均需打印并由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须有法人代表以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。

18.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本用单独的信封密封。外信封两端封口要贴上封条并盖上单位公章。

19.2 信封应：

    (1)按“投标人须知前附表”注明的地址送达；

(2)注明投标项目名称、标书编号、正本或副本及“请勿在2014年7月9日上午9：30时整（开标时间）之前启封”的字样。

20、投标截止日期

20.1招标人收到投标文件的时间不得迟于投标人须知前附表中规定的投标截止时间。

20.2招标人可以按第8条规定，通过修改招标文件自行酌情延长投标截止日期，在此情况下，标书下载并登记者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1按照第20条的规定，招标人将拒绝在其规定的截止日期后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式送达招标人。

22.2投标人的修改或撤回通知书，应按第19条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

22.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止期至招标人在招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标

23、开标

23.1招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

23.2 按照第22条规定，同意撤回的投标将不予开封。

23.3 开标时，招标人将当众宣读投标人名称或编号、以及招标人认为合适的其他详细内容。

23.4招标人将做开标记录，开标记录包括按第23.3条规定在开标时宣读的全部内容。

24、评标过程的保密与投标的澄清

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25、对投标文件的初审

25.1 公开开标后，招标人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标，并独立开展评标工作。

25.2 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但投标价格和实质性的内容不得更改。

25.3评委会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件要求。

25.4在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方与使用方的权利或投标人的义务，这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

25.6评委会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1)如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2)当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

25.7评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.8评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26、对投标文件的评价和比较

26.1评标采用综合因素打分法，评标委员会按照第25条的规定，仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

26.2 评委会在评标时，除了考虑投标人须知第12条规定的投标价格以外，还应考虑下列因素：

(1)交货期；

(2)提供所投货物售后服务的承诺；

(3)设备寿命期内的运营和维修保养费；

(4)设备的性能及适应性;

(5)公司评价；

(6)其他评委会认为必须考虑的因素。
可以按这些因素的重要性确定其在评标时所占的比例，即将每个因素打分后计算加权总积分。

评分的标准为：

价格60分；公司实力和业绩20分；售后服务20分。

六、授予合同
27、合同授予标准

27.1评委会将分别对各需求表中的投标书进行综合比较，根据评委打分由多到少排列，确定中标单位。

28、招标人有接受和拒绝任何或所有投标的权利

28.1招标人在授标之前任何时候都有权接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标，并无须对受影响的投标人承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

29、中标通知书

29.1在投标有效期期满之前,招标人将以书面形式通知中标人。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

30、签订合同

30.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与使用单位签订合同，招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订协议的依据。

第二章    合同条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

(1)“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中载明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

(3)“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的全部设备、备件、附件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

(4)“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如指导安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的卖方应承担的义务。

(5)“买方”系指购买和接受货物和服务的单位。

(6)“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

2、技术性能

2.1卖方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格相一致；若技术性能无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、专利权及版权

3.1卖方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，一律由卖方负全部责任。

4、包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵制定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。

5、装运条件

5.1根据招标人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

5.2 货物和服务交付使用，并提供所需单据的日期视为交货日期。

5.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则，卖方应对超交数量而产生的一切后果负责。

6、 付   款

6.1卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方应向买方提供下列单据：

(1)发票；(2)制造厂家出具的质量检验证书等；(3)装箱单。

6.2 投标总金额以中标通知书中标总金额为准。

6.3全部设备安装调试结束后，提交所需单据并经使用方验收合格后十五（15）个工作日内,由买方支付全额款项的90%；正常运行6个月，由买方支付余下的10%。
7、伴随服务

7.1卖方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，卖方还应提供下列服务：

(1)货物的现场安装和启动监督；

(2)提供货物组装和维修所需的工具；

(3)在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

(4)在货物交货现场就所供设备的安装、启动、运行、维护等对买方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8、质量保证

8.1卖方应保证货物是全新、未使用过的，是原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

8.2根据权威机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

8.3卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内必须主动协助买方对设备免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

8.4如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9、检  验

9.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验。

9.2买方将在交货现场组织验收，如果设备的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

9.3 验收不合格的货物，卖方应在三个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。

10、索  赔

10.1 买方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向卖方提出索赔。

10.2根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)卖方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

(2)根据货物的低劣程度、损坏程度以及使用方所遭受损失的数额，卖方必须降低货物的价格。

(3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。

10.3如果在买方发出索赔通知后20 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在使用方提出索赔通知后20天内或买方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将采用法律手段解决索赔事宜。

11、卖方交货延误

11.1卖方应按照“投标书”中规定的交货期交货和提供服务，并交付买方验收使用。

11.2如果卖方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿和/或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同；同时保留按第11.2条规定对卖方进行制裁的权力。

12、误期赔偿
12.1 除合同条款第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13、不可抗力

13.1 尽管有合同条款第11条、12条和17条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它买方、使用方和卖方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、税费

14.1中国政府根据现行税法规定对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

14.2 中国政府根据现行税法规定对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15、履约保证金

15.1履约保证金由投标保证金直接转入。
15.2 如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

15.3履约保证金应在使用方验收合格后十五（15）个工作日内退还给卖方，不计利息。

16、仲裁

16.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。

16.2如从协商开始30天内仍不能解决，则申请洛江区仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。

16.3 仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

16.4 在仲裁期间，本合同应继续执行。

17、违约终止合同

17.1 在卖方发生下列违约情况下，买方向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果卖方未能按合同规定的期限或买方和使用方同意延长的限期内提供部分或全部货物;

(2) 卖方在收到买方发出的违约通知后20天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3)如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

17.2在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对买方购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

18、破产中止合同

18.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方在任何时候书面通知卖方中止合同而不给卖方补偿。该中止合同将不损害或影响买方已经或将要采取的补救措施的权利。

19、转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20、合同生效及其它

20.1合同应在买方和卖方签字，并在卖方向买方交纳履约保证金和中标服务费后生效。

20.2本合同一式两份，以中文书写，货物买方、卖方各执一份。

20.3如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第三章   货物需求一览表和技术性能指标要求

招标编号：YEU-20140701
	品目序号
	产品名称及型号
	标书详细解析
	响应标书解析
	数量
	偏离指标
	备注

	1
	计算机
	★英特尔® 酷睿™ i3-4130 处理器（3.4 GHz、3 MB 高速缓存、双核）

★英特尔 H87

★4 GB 1600 MHz DDR3 (1 x 4 GB)

★500 GB SATA 硬盘 (7200 rpm)

★NVIDIA GeForce GT 625（1 GB DDR3 独立显存）

★4 个 USB 2.0 端口；4 个 USB 3.0 端口；1 个耳机插孔

★1 个 DVI 端口

★内置Definition5.1声道环绕音效系统

★主板集成 10M/100M/1000M 自适应宽带网卡
★硬盘保护卡
★液晶显视器：17寸以上；标准分辩率1280*1024，亮度不低于250，屏幕比例5：4，对比度1000：1，响应时间≤5ms,带VGA和DVI接口，带有一键调节5种色温模式的功能。

三年有限保修，12小时内上门服务，提供安装验机服务，提供大客户售后服务电话365天无休售后
	
	  110
	
	

	2
	服务器
	产品类别：机架式
产品结构：2U
CPU类型：Intel 至强E7-4800
CPU型号：Xeon E7-4807
CPU频率：1.86GHz

标配CPU数量：2颗

最大CPU数量：4颗
制程工艺：32nm

三级缓存：18MB

总线规格：QPI 4.8GT/s

CPU核心：六核
CPU线程数：12线程
内存类型：DDR3

内存容量：2*4G
内存插槽数量：24

最大内存容量：1T
硬盘接口类型：SAS

标配硬盘容量：500G*4
最大硬盘容量：9TB

内部硬盘架数：最大支持8块2.5英寸或3块3.5英寸硬盘

RAID模式：M5110e RAID5
光驱：DVD
显示器：LED17寸

健鼠:USB光电鼠标；PS/2防水键盘

网络控制器：四端口千兆网卡
标准接口：7×USB端口（2个前置，4个后置，1个内置）
2×VGA端口（1个前置，1个后置）
系统管理：带可选 FoD 远程在线支持的 IBM IMM2，预测性故障分析，诊断 LED，光通路诊断面板，自动服务器重启，IBM Systems Director和Active Energy Manager

系统支持：Windows Server
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server
VMware vSphere
电源类型：热插拔电源

电源功率：675W
保修政策：全球联保，享受三包服务、3年部件、3年人工、3年现场
质保时间：3年
	
	1台
	
	

	3
	交换机

（24口）
	三层交换机

端口：增强型24端口10/100/1000M自适应电口交换机，8个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），2个扩展槽

交换容量：256Gbps
包转发率：L2线速（155Mpps）/L3线速（155Mpps）

端口镜像：支持多对一镜像/支持基于流的镜像

端口镜像：支持多对一镜像/支持基于流的镜像

生成树：支持STP、RSTP、MSTP

DHCP：DHCP/BOOTP Clien
VSU虚拟化技术：支持VSU虚拟化技术/支持通过标准接口，包括电口、光口、千兆、万兆等方式进行堆叠

IPv6基础协议: IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU DiscoveryND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery

IP路由：支持静态路由/支持RIP，RIPng/支持OSPF，OSPF v3/支持BGP，BGP4+/支持等价路由（ECMP）/支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡/支持MPLS MCE

安全：支持IP、MAC、端口三元素绑定/支持IPv6、MAC、端口三元素绑定/支持安全通道/支持防网关欺骗/限制端口学习MAC地址数量/过滤非法的MAC地址/支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check

支持DAI/支持防DHCP服务器私设

管理员分级管理和口令保护/设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6）/支持IP源警告/支持控制平面保护/支持802.1x(port based、mac based、动态vlan下发、动态ACL下发、guest vlan，旁路MAC认证，认证失败端口跳转指定vlan)/支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check/支持DoS保护/支持ARP报文限速/支持广播风暴抑制，多播风暴抑制/支持SSH v2.0/支持TACAS+，指定源IP/支持Radius(radius、EXEC授权、指定源IP)/支持BPDU Guard/支持GRE隧道/支持NFPP技术

管理：SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6

· 支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。

· 支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。
· 为保证产品质量，投标产品必须获得省级及以上名牌产品认证，提供相关证书复印件作为证明。
	
	1台
	
	

	4
	交换机

（48口）
	二层交换机

端口：标准型48端口10/100/1000M自适应电口交换机，4个复用的SFP接口（SFP为千兆/百兆口），两个扩展槽

交换容量：256Gbps
包转发率：L2线速（132Mpps）/L3线速（132Mpps）

端口镜像：支持多对一镜像/支持基于流的镜像

端口镜像：支持多对一镜像/支持基于流的镜像

生成树：支持STP、RSTP、MSTP

DHCP：DHCP/BOOTP Client……

VSU虚拟化技术：支持VSU虚拟化技术/支持通过标准接口，包括电口、光口、千兆、万兆等方式进行堆叠

IPv6基础协议: IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU DiscoveryND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery

IP路由：支持静态路由/支持RIP，RIPng/支持OSPF，OSPF v3/支持BGP，BGP4+/支持等价路由（ECMP）/支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡/支持MPLS MCE

安全：支持IP、MAC、端口三元素绑定/支持IPv6、MAC、端口三元素绑定/支持安全通道/支持防网关欺骗/限制端口学习MAC地址数量/过滤非法的MAC地址/支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check

支持DAI/支持防DHCP服务器私设

管理员分级管理和口令保护/设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6）/支持IP源警告/支持控制平面保护/支持802.1x(port based、mac based、动态vlan下发、动态ACL下发、guest vlan，旁路MAC认证，认证失败端口跳转指定vlan)/支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check/支持DoS保护/支持ARP报文限速/支持广播风暴抑制，多播风暴抑制/支持SSH v2.0/支持TACAS+，指定源IP/支持Radius(radius、EXEC授权、指定源IP)/支持BPDU Guard/支持GRE隧道/支持NFPP技术

管理：SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6

· 支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。

· 支持抗攻击功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP防扫描攻击等功能，提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。
· 为保证产品质量，投标产品必须获得省级及以上名牌产品认证，提供相关证书复印件作为证明。
	
	2台
	
	

	5
	交换机

（24口）
	二层交换机

端口：24口10/100/1000M自适应电口交换机，4口SFP非复用端口

交换容量：256Gbps
包转发率：51Mpps

安全：支持IP、MAC、端口三元素绑定/ 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定过滤非法的MAC地址/支持基于端口和MAC的802.1x/支持Portaol 2.0认证/支持WEB认证，和802.1X、ARP-Check、ACL可同时开启/支持ARP-Check/支持DAI/支持ARP报文限速/支持广播风暴抑制/管理员分级管理和口令保护/设备登陆管理的AAA安全认证（IPv4/IPv6）/支持SSH/支持BPDU Guard

· 支持ARP防欺骗的功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。

· 支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；支持认证通过后，防源IP地址欺骗功能；支持认证通过后，多播源IP/源端口检测，防止非法组播源。提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。
· 支持抗攻击功能，在交换机端口启用802.1X和WEB认证功能的前提下，支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP防扫描攻击等功能，提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。
· 设备在26口满载工作情况下功耗小于31W，28口满载工作情况下小于33W，设备运行时能够实现低功耗工作，提供工信部（原信息产业部）测试报告测试证明。
· 为保证产品质量，投标产品必须获得省级及以上名牌产品认证，提供相关证书复印件作为证明。
	
	2台
	
	

	6
	光模块
	ＳＦＰ单模光纤模块
	
	2个
	
	

	7
	投影机
	投影技术：DLP，3D亮度：3000流明标准分辨率：SVGA（800*600）投影尺寸：40-300英寸灯泡寿命：正常模式4500小时整机功率：275W质保两年（灯泡六个月） 
	
	2台
	
	

	8
	投影幕
	100寸手动幕，/防静电/玻珠幕，可停留在任意位置，采用进口面料，无散光，消眩光，保护学生视力，玻珠增益2.2倍,白塑增益1.2倍
	
	2个
	
	

	9
	中控系统
	1.一体化防尘、防盗加锁盖板，既可有效防止灰尘杂物污染设备，还便于专人管理，延长设备使用寿命；

2.RS232码控制投影机，还可采用红外写码
3.内置电动屏幕升降控制功能

4内置投影机延时保护电源，更好地保护投影机

5.内置4×1音频切换,内置3X1视频信号切换（带视频展台输入）

6.面板自带总电源开关、网络接口、USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口、备用音视频接口、无级音量旋钮、220V多功能万用插座，并由防尘加锁盖板覆盖。
7.具有内置数字音量控制，即对功放无任何要求

8.内置三进二出分配器可任意切换两路电脑信号
9.自带录制控制码软件，内含串口测试程序，可检测投影机串口码的正确性。
10.拥有外观设计专利证书和实用新型专利证书，一体化的控制结构，简单的操作方式，高度集成的模块化设计，具有较高的兼容性和稳定性。

11.还可扩展远程网络功能

参数特性面板开孔尺寸：长196mm＊宽155mm＊厚115mm 
	
	2台
	
	

	10
	无线话筒
	提供两手持或两个领夹或一个领夹一个手持使用方式。采用导频技术，可以30套同时使用；LED工作状态指示；随机工程安装架，便于工程安装使用。  频率控制：石英锁定  频率范围：160MHz-270MHz最佳使用距离：50M    频响范围: 80Hz-16KHz   灵敏度:＞70dB  麦克风电池：9V电池    接收机电源：DC16.0V=250mA(安全标准:CCC
	
	2套
	
	

	11
	有线话筒
	多种供电方式；全金属鹅颈管，无附加噪音；可采用幻象电源，节约后期使用成本。底座采用ABS工程塑料材质，整体呈半圆弧形，全金属管体，同样采用红色环形光环灯指示工作状态。*与功放配合使用不需要电池* 换能方式：电容式  * 指 向 性：单指向* 拾音距离：10-20cm* 灵 敏 度：-38dB±3dB  * 频率响应：60Hz-16KHz* 输出阻抗：2KΩ±15%* 供电方式：2AAA或6.5V供电
	
	2套
	
	

	12
	功放
	四路音源输入切换；五路话筒输入，激励、混响、反馈量独立连续可调，话筒延时125ms、147ms、172ms、200ms四档可选；话筒与线路高低音音调单独可调。线路输入灵敏度： -10dB 话筒输入灵敏度： -34 dB  频率响应： 20Hz~20KHz  +1/-3dB   输出功率： 2*100W/8Ω  信噪比： 65dB   失真度： ≤0.5%    整机尺寸： 480×100×280mm
	
	2台
	
	

	13
	音箱
	QS系列多功能语音专业音箱是湖山的工程师发挥在专业领域二十多年的经验和技术，倾情设计出的高品质专业产品。额定功率：50W  频响： 50－20KHz   阻抗：8Ω灵敏度：89±3dB
	
	2对
	
	

	14
	辅材
	线材、安装调试
	
	1项
	
	


注：带★号为重要指标。
备注： 

货物的总价须包括全部货物（指产品能够发挥其基本功能所必需的所有配置）的完税价及运输、安装、安装材料、培训费，调试费等交付使用前的全部费用。

本次采购以人民币方式结算。

投标人应保证投标货物符合国家有关质量技术标准，外观和内在质量都不得有任何问题。投标人应对所投货物提供一年以上的质保，若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供；该承诺将作为评标的参考依据。

付款方式：设备验收合格后支付90%；正常运行6个月，由使用方支付余下的10%。
供货时间：签订合同时商定 。

第四章    投标书(样本)
投   标   书
标书编号：YEU-20140701
项目名称： 

               投 标 人：

二○一四年  月  日

一、投标报价表（开标一览表）
招标编号：YEU-20140701
	品目序号
	产品名称及型号
	规格及参数
	产地
	数量
	单价
	总价（元）
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计
	（元）


备注： 
1、备品备件：

2、运保费用：

3、技术服务费：

4、培训费：

	编号
	培训地点
	内容
	时间
	培训费用

	
	
	
	
	


5、其他费用：

6、设备交付安装时间： 

7、付款方式：       开户银行：            单位名称：           账号：               
8、投标总价格：　　　　　　　元；人民币大写：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
9、验收标准
   投标文件中应提供一份详细设备验收大纲，在买方确认后作为买方验收的依据。验收标准不低于国际、国内已公布的相关标准。

投标人名称（盖章）：                          国别：           
投标人代表签字：                        

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记。在开标时单独递交。
二、投  标  函

致：仰恩大学采购中心：

根据贵校管理学院实验室设备采购项目的YEU-20140701号招标文件，正式授权下述签字人          (姓名和职务）代表投标人           （投标单位的名称），提交下述文件正本一式壹份，副本一式伍份。

1、 投标保证金

2、 开标一览表（开标时单独递交）

3、 投标文件

4、 按投标人须知要求提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1) 按招标文件规定，提供设备的投标总价格为（大写）   人民币。

(2) 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(3) 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4) 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

(5) 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

(6) 同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

(7) 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于“投标报价表”中规定的时间交货，并完成货物的安装、调试、培训等服务，交付买方验收、使用。

(8) 与本投标有关的正式通讯地址为：

  地   址：
邮   编：

电   话：
传   真：
投标单位授权代表姓名（签字）：
投标单位名称：

公    章：
日    期：       年    月     日

三、服务承诺

（格式由投标人自定，以不低于服务要求中提出的标准填写）

四、资格证明文件
1、营业执照（复印件）

2、法人代表授权书（原件）

3、银行出具的资信证明（复印件）；

4、制造商授权书、产品质量标准证书(复印件、如果有的话) 

   生产许可证(复印件、如果有的话)

   产品代理证书(复印件、如果有的话)

5、设备的彩色样本，图片资料，以及设备的主要技术指标和运行性能的详细说明。

6、其它能够证明供应单位实力和产品质量优良的证明材料。

五、法人代表授权书

本授权书声明：        公司（工厂）的        （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权            （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，就参加仰恩大学管理学院实验室设备采购招标的投标、签订合同以及合同的执行、完成和保修等服务，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字盖章：                        

        职    务：                        

        单位名称：                        

        地    址：                        

代理人（被授权人）签字盖章：              
        职    务：                        
        单位名称：：                       
        地    址：                        
见证人签字盖章：                          
        职    务：                          
        单位名称：                          
        地    址：                          

 公司(工厂)名称（公章）：              
        日          期：            
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